;=========================================================
;HG2F SIF File (English)
;=========================================================

[PDTYPE]
PDTYPE	=	13,HG2F

[PDDEVICE]
;No.	=	Device Name,			Symbol,	ID,		W/B,	W,		Sim,	Mon,	Digit,	Min1,	Max1,	Min2,	Max2,	Min3,	Max3,	Min4,	Max4,	Gradual,Count
1		=	HG Internal Relay,		LM,		70,		Bit,	R/W,	R/W,	R/W,	4,		0,		2047,	0,		2047,	0,		2047,	0,		2047,	10,	1
2		=	HG Spec.Relay,			LSM,	7A,		Bit,	R/W,	R/W,	R/W,	2,		0,		63,		0,		63,		0,		63,		0,		63,		10,	1
3		=	HG Keep Relay,			LK,		7B,		Bit,	R/W,	R/W,	R/W,	4,		0,		1023,	0,		1023,	0,		1023,	0,		1023,	10,	1
4		=	HG Timer(Relay),		LTC,	71,		Bit,	R,		R,		R,		2,		0,		31,		0,		31,		0,		31,		0,		31,		10,	1
5		=	HG Dig. Input(Bit),		LEX,	7C,		Bit,	R,		R/W,	R,		2,		0,		77,		0,		77,		0,		77,		0,		77,		i8,	1
6		=	HG Dig. Output(Bit),	LEY,	7D,		Bit,	R/W,	R/W,	R/W,	2,		0,		77,		0,		77,		0,		77,		0,		77,		i8,	1
7		=	HG Exp.Input(Bit),		LPX,	75,		Bit,	R,		R/W,	R,		2,		0,		F,		0,		F,		0,		F,		0,		F,		16,	1h
8		=	HG Exp.Output(Bit),		LPY,	76,		Bit,	R/W,	R/W,	R/W,	2,		0,		F,		0,		F,		0,		F,		0,		F,		16,	1h
9		=	HG Input,				LX,		77,		Bit,	R,		R/W,	R,		2,		0,		3,		0,		3,		0,		3,		0,		3,		16,	1h
10		=	HG Output,				LY,		78,		Bit,	R/W,	R/W,	R/W,	2,		0,		1,		0,		1,		0,		1,		0,		1,		16,	1h
11		=	HG Temporary Relay,		LBM,	73,		Bit,	R/W,	R/W,	R/W,	3,		0,		127,	0,		127,	0,		127,	0,		127,	10,	1
12		=	HG Data Register,		LDR,	F0,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	4,		0,		8191,	0,		8191,	0,		8191,	0,		8191,	10,	1
13		=	HG Keep Register,		LKR,	F7,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	4,		0,		1023,	0,		1023,	0,		1023,	0,		1023,	10,	1
14		=	HG Timer(Current),		LTD,	F1,		Word,	R,		R,		R,		2,		0,		31,		0,		31,		0,		31,		0,		31,		10,	1
15		=	HG Dig. Input(Word),	WLEX,	FC,		BWord,	R,		R/W,	R,		2,		0,		60,		0,		60,		0,		60,		0,		60,		10,	20
16		=	HG Dig. Output(Word),	WLEY,	FD,		BWord,	R/W,	R/W,	R/W,	2,		0,		60,		0,		60,		0,		60,		0,		60,		10,	20
17		=	HG Exp.Input(Word),		WLPX,	F2,		Word,	R,		R/W,	R,		2,		0,		0,		0,		0,		0,		0,		0,		0,		16,	10h
18		=	HG Exp.Output(Word),	WLPY,	F3,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	2,		0,		0,		0,		0,		0,		0,		0,		0,		16,	10h
19		=	HG Input(Word),			WLX,	F8,		Word,	R,		R/W,	R,		2,		0,		0,		0,		0,		0,		0,		0,		0,		16,	10h
20		=	HG Output(Word),		WLY,	F9,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	2,		0,		0,		0,		0,		0,		0,		0,		0,		16,	10h
21		=	HG Spec.Register,		LSD,	F5,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	3,		0,		255,	0,		255,	0,		255,	0,		255,	10,	1
22		=	HG Temporary Register,	LBR,	F4,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	3,		0,		127,	0,		127,	0,		127,	0,		127,	10,	1
23		=	HG Link Register,		LLR,	FA,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	2,		0,		63,		0,		63,		0,		63,		0,		63,		10,	1

[HOSTIF]
HOSTIF	=	64, Emerson ROC Protocol
INTERFACE =	3

[SERIALINFO]
BAUDRATE	= 19200
BIT			= 8
STOP		= 1
PARITY		= NONE
ER_CONTROL	= 0,1
PORT		= 0,1,2

[SYSTEM]
SYSTEMAREA	= 0

;Set up the access key except "O" and "P"
[PLC_DRIVER_PARAMETER]
plc_driver_parameter1 = 1 ,HMI Group No.: ,RADIX = 10 , DEFAULT = 2, MIN = 0, MAX = 255
plc_driver_parameter2 = 1 ,HMI Unit No.: ,RADIX = 10 , DEFAULT = 1, MIN = 1, MAX = 255
plc_driver_parameter3 = 0 ,
plc_driver_parameter4 = 0 ,

[MULTIDROP]
RADIX = 10, MIN = 0, MAX = 15 

[ETHER NETWORK]
ETHER_PARAMETER1 = 1, Controller Group No., SPNBOX, RADIX = 10, DEFAULT = 2, MIN = 0, MAX = 255
ETHER_PARAMETER2 = 1, Controller Unit No., SPNBOX, RADIX = 10, DEFAULT = 1, MIN = 1, MAX = 255
ETHER_PARAMETER3 = 0, 
ETHER_PARAMETER4 = 0,

[PLCDEVICE]
;No.	=	Device Name,	Symbol,	ID,		W/B,	W,		Sim,	Mon,	Digit,	Min1,	Max1,		Min2,	Max2,	Min3,	Max3,	Min4,	Max4,	Gradual,Count
1		=	AC1,			AC1,	A0,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
2		=	AC3,			AC3,	A1,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
3		=	AC7,			AC7,	A2,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
4		=	AC10,			AC10,	A3,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
5		=	AC12,			AC12,	A4,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
6		=	AC20,			AC20,	A5,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
7		=	AC30,			AC30,	A6,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
8		=	AC40,			AC40,	A7,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
9		=	BIN,			BIN,	99,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
10		=	FL,				FL,		97,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
11		=	INT8,			INT8,	98,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
12		=	INT16,			INT16,	90,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
13		=	INT32,			INT32,	91,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
14		=	TLP,			TLP,	93,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
15		=	UINT8,			UINT8,	94,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
16		=	UINT16,			UINT16,	95,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
17		=	UINT32,			UINT32,	96,		Word,	R/W,	R/W,	R/W,	8,		0,		FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	0,	FFFFFFFF,	16,	1
