<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<TagInfo xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
	<StationNo>0</StationNo>
	<ChangedFile>210</ChangedFile>
	<Scopes>
		<Scope id="CONTROLLER">
			<Device Tag="0 - Configurable Opcode" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.0 - Sequence/Revision #" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.1 - Data1" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.2 - Data2" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.3 - Data3" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.4 - Data4" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.5 - Data5" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.6 - Data6" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.7 - Data7" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.8 - Data8" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.9 - Data9" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.10 - Data10" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.11 - Data11" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.12 - Data12" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.13 - Data13" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.14 - Data14" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.15 - Data15" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.16 - Data16" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.17 - Data17" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.18 - Data18" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.19 - Data19" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.20 - Data20" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.21 - Data21" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.22 - Data22" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.23 - Data23" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.24 - Data24" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.25 - Data25" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.26 - Data26" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.27 - Data27" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.28 - Data28" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.29 - Data29" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.30 - Data30" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.31 - Data31" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.32 - Data32" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.33 - Data33" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.34 - Data34" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.35 - Data35" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.36 - Data36" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.37 - Data37" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.38 - Data38" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.39 - Data39" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.40 - Data40" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.41 - Data41" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.42 - Data42" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.43 - Data43" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="0 - Configurable Opcode.44 - Data44" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="1 - Discrete Inputs" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.1 - Filter" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.2 - Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.2 - Status.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.2 - Status.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.2 - Status.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.2 - Status.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.2 - Status.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.2 - Status.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.2 - Status.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.2 - Status.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.3 - Mode" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.3 - Mode.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.3 - Mode.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.3 - Mode.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.3 - Mode.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.3 - Mode.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.3 - Mode.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.3 - Mode.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.3 - Mode.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.4 - Alarm Code" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.4 - Alarm Code.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.4 - Alarm Code.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.4 - Alarm Code.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.4 - Alarm Code.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.4 - Alarm Code.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.4 - Alarm Code.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.4 - Alarm Code.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="1 - Discrete Inputs.4 - Alarm Code.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.5 - Accumulated Value" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.6 - On Counter" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.7 - Off Counter" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.8 - 0% Pulse Width" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.9 - 100% Pulse Width" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.10 - Max Time Between Pulses / Max Count" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.11 - Units" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.12 - Scan Period" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.13 - Low Reading EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.14 - High Reading EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.15 - Low Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.16 - High Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.17 - Low Low Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.18 - Hi Hi Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.19 - Rate Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.20 - Alarm Deadband" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.21 - EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="1 - Discrete Inputs.22 - TDI Count" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="2 - Discrete Outputs" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.1 - Time On" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.2 - RESERVED" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.3 - Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.3 - Status.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.3 - Status.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.3 - Status.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.3 - Status.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.3 - Status.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.3 - Status.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.3 - Status.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.3 - Status.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.4 - Mode" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.4 - Mode.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.4 - Mode.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.4 - Mode.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.4 - Mode.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.4 - Mode.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.4 - Mode.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.4 - Mode.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.4 - Mode.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.5 - Alarm Code" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.5 - Alarm Code.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.5 - Alarm Code.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.5 - Alarm Code.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.5 - Alarm Code.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.5 - Alarm Code.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.5 - Alarm Code.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.5 - Alarm Code.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.5 - Alarm Code.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.6 - Accumulated Value" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.7 - Units" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.8 - Cycle Time" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.9 - 0% Count" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.10 - 100% Count" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.11 - Low Reading EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.12 - High Reading EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.13 - EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.14 - Alarm Mode" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.14 - Alarm Mode.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.14 - Alarm Mode.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.14 - Alarm Mode.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.14 - Alarm Mode.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.14 - Alarm Mode.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.14 - Alarm Mode.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.14 - Alarm Mode.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.14 - Alarm Mode.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.15 - Scanning Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.16 - Manual Value" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.16 - Manual Value.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.16 - Manual Value.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.16 - Manual Value.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.16 - Manual Value.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.16 - Manual Value.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.16 - Manual Value.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.16 - Manual Value.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="2 - Discrete Outputs.16 - Manual Value.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="2 - Discrete Outputs.17 - Physical Value" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="3 - Analog Inputs" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.1 - Units" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.2 - Scan Period" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.3 - Filter" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.4 - Adjusted A/D 0%" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.5 - Adjusted A/D 100%" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.6 - Low Reading EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.7 - High Reading EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.8 - Low Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.9 - High Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.10 - Low Low Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.11 - Hi Hi Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.12 - Rate Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.13 - Alarm Deadband" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.14 - Filtered EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.15 - Mode" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.15 - Mode.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.15 - Mode.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.15 - Mode.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.15 - Mode.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.15 - Mode.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.15 - Mode.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.15 - Mode.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.15 - Mode.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.16 - Alarm Code" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.16 - Alarm Code.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.16 - Alarm Code.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.16 - Alarm Code.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.16 - Alarm Code.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.16 - Alarm Code.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.16 - Alarm Code.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.16 - Alarm Code.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="3 - Analog Inputs.16 - Alarm Code.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.17 - Raw A/D Input" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.18 - Actual Scan Time" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.19 - Fault Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.20 - Zero Raw" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.21 - Mid Point Raw #1" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.22 - Mid Point Raw #2" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.23 - Mid Point Raw #3" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.24 - Span Raw" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.25 - Zero EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.26 - Mid Point EU #1" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.27 - Mid Point EU #2" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.28 - Mid Point EU #3" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.29 - Span EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.30 - Offset" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.31 - Set Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.32 - Manual Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.33 - Calibration Timer" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.34 - Calibration Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="3 - Analog Inputs.35 - Calibration Type" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="4 - Analog Outputs" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.1 - Units" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.2 - Adjusted D/A 0%" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.3 - Adjusted D/A 100%" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.4 - Low Reading EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.5 - High Reading EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.6 - EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.7 - Mode" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.7 - Mode.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.7 - Mode.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.7 - Mode.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.7 - Mode.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.7 - Mode.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.7 - Mode.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.7 - Mode.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.7 - Mode.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.8 - Alarm Code" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.8 - Alarm Code.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.8 - Alarm Code.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.8 - Alarm Code.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.8 - Alarm Code.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.8 - Alarm Code.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.8 - Alarm Code.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.8 - Alarm Code.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="4 - Analog Outputs.8 - Alarm Code.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.9 - Raw D/A Output" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.10 - Scanning Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.11 - Manual EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="4 - Analog Outputs.12 - Physical EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="5 - Pulse Inputs" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.1 - Units" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.2 - Rate Flag" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.2 - Rate Flag.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.2 - Rate Flag.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.2 - Rate Flag.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.2 - Rate Flag.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.2 - Rate Flag.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.2 - Rate Flag.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.2 - Rate Flag.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.2 - Rate Flag.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.3 - Rate Period" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.4 - Filter Time" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.5 - Scan Period" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.6 - Conversion" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.7 - Low Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.8 - High Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.9 - Low Low Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.10 - Hi Hi Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.11 - Rate Alarm EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.12 - Alarm Deadband - Rollover Maximum" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.13 - EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.14 - Mode" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.14 - Mod.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.14 - Mod.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.14 - Mod.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.14 - Mod.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.14 - Mod.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.14 - Mod.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.14 - Mod.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.14 - Mod.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.15 - Alarm Code" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.15 - Alarm Code.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.15 - Alarm Code.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.15 - Alarm Code.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.15 - Alarm Code.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.15 - Alarm Code.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.15 - Alarm Code.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.15 - Alarm Code.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="5 - Pulse Inputs.15 - Alarm Code.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.16 - Accumulated Value" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.17 - Current Rate" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.18 - Today's Total" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.19 - Yesterday's Total" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.20 - Pulses for Day" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="5 - Pulse Inputs.21 - Frequency" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.1 - Latitude" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.2 - Elevation" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.3 - Calculation Method" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.3 - Calculation Method.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.3 - Calculation Method.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.3 - Calculation Method.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.3 - Calculation Method.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.3 - Calculation Method.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.3 - Calculation Method.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.3 - Calculation Method.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.3 - Calculation Method.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.4 - AGA Configuration" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.4 - AGA Configuration.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.4 - AGA Configuration.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.4 - AGA Configuration.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.4 - AGA Configuration.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.4 - AGA Configuration.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.4 - AGA Configuration.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.4 - AGA Configuration.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.4 - AGA Configuration.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.5 - Specific Gravity" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.6 - Heating Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.7 - Gravity Acceleration Correction" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.8 - Scan Period" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.9 - Pipe Diameter" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.10 - Orifice Diameter" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.11 - Orifice Reference Temperature" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.12 - Orifice Material" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.13 - Point Description" DataType="AC30[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.14 - Alarm Code" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.14 - Alarm Code.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.14 - Alarm Code.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.14 - Alarm Code.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.14 - Alarm Code.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.14 - Alarm Code.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.14 - Alarm Code.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.14 - Alarm Code.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.14 - Alarm Code.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.15 - Low Alarm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.16 - High Alarm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.17 - Viscosity" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.18 - Specific Heat Ratio" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.19 - Contract or Base Pressure" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.20 - Contract or Base Temperature" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.21 - Low DP Cutoff_Meter Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.22 - User Correction Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.23 - N2 - Nitrogen" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.24 - CO2 - Carbon Dioxide" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.25 - H2S - Hydrogen Sulfide" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.26 - H2O - Water" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.27 - He - Helium" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.28 - CH4 - Methane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.29 - C2H6 - Ethane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.30 - C3H8 - Propane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.31 - C4H10 - n-Butane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.32 - C4H10 i-Butane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.33 - C5H12 n-Pentane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.34 - C5H12 i-Pentane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.35 - C6H14 n-Hexane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.36 - C7H16 n-Heptane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.37 - C8H18 n-Octane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.38 - C9H20 n-Nonane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.39 - C10H22 n-Decane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.40 - O2 - Oxygen" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.41 - CO - Carbon Monoxide" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.42 - H2 - Hydrogen" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.43 - Flow Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.44 - Stacked Differential Pressure" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.45 - Low Differential Pressure Input" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.46 - Meter Input" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.47 - Static Pressure Input" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.48 - Temperature Input" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.49 - Low Differential Pressure Setpoint" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.50 - High Differential Pressure Setpoint" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.51 - Meter Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.52 - Static Pressure" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="7 - AGA Flow Parameters.53 - Temperature" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="8 - History Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="8 - History Parameters.0 - Point Tag Identification TLP #1" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.1 - History Log Point #1" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.2 - Archive Type #1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.3 - Averaging or Rate Type #1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.4 - Point Tag Identification TLP #2" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.5 - History Log Point #2" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.6 - Archive Type #2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.7 - Averaging or Rate Type #2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.8 - Point Tag Identification TLP #3" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.9 - History Log Point #3" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.10 - Archive Type #3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.11 - Averaging or Rate Type #3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.12 - Point Tag Identification TLP #4" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.13 - History Log Point #4" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.14 - Archive Type #4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.15 - Averaging or Rate Type #4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.16 - Point Tag Identification TLP #5" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.17 - History Log Point #5" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.18 - Archive Type #5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.19 - Averaging or Rate Type #5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.20 - Point Tag Identification TLP #6" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.21 - History Log Point #6" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.22 - Archive Type #6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.23 - Averaging or Rate Type #6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.24 - Point Tag Identification TLP #7" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.25 - History Log Point #7" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.26 - Archive Type #7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.27 - Averaging or Rate Type #7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.28 - Point Tag Identification TLP #8" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.29 - History Log Point #8" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.30 - Archive Type #8" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.31 - Averaging or Rate Type #8" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.32 - Point Tag Identification #9" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.33 - History Log Point #9" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.34 - Archive Type #9" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.35 - Averaging or Rate Type #9" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.36 - Point Tag Identification #10" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.37 - History Log Point #10" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.38 - Archive Type #10" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.39 - Averaging or Rate Type #10" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.40 - Point Tag Identification TLP #11" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.41 - History Log Point #11" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.42 - Archive Type #11" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.43 - Averaging or Rate Type #11" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.44 - Point Tag Identification TLP #12" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.45 - History Log Point #12" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.46 - Archive Type #12" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.47 - Averaging or Rate Type #12" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.48 - Point Tag Identification TLP #13" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.49 - History Log Point #13" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.50 - Archive Type #13" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.51 - Averaging or Rate Type #13" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.52 - Point Tag Identification TLP #14" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.53 - History Log Point #14" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.54 - Archive Type #14" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.55 - Averaging or Rate Type #14" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.56 - Point Tag Identification TLP #15" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.57 - History Log Point #15" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.58 - Archive Type #15" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="8 - History Parameters.59 - Averaging or Rate Type #15" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.0 - Differential Pressure_Uncorrected Flow" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.1 - Static Pressure" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.2 - Temperature" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.3 - Instantaneous Flow" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.4 - Instantaneous Energy" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.5 - Flow Today" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.6 - Energy Today" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.7 - Flow Yesterday" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.8 - Energy Yesterday" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.9 - hwPf_Uncorrected Flow Rate" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.10 - IMV_BMV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.11 - Sample Time" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.12 - Y_Fpm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.13 - Reynolds Number" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.14 - Ftf_Ftm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.15 - Fpv_S" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.16 - Fgr" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.17 - Cd_Ftm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.18 - Fpb" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.19 - Ftb" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="10 - AGA Flow Calculation Values.20 - Ev" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="12 - Clock" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="12 - Clock.0 - Seconds" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="12 - Clock.1 - Minutes" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="12 - Clock.2 - Hours" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="12 - Clock.3 - Day" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="12 - Clock.4 - Month" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="12 - Clock.5 - Year" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="12 - Clock.6 - Leap Year" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="12 - Clock.7 - Day of Week" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="12 - Clock.8 - Time: Seconds, Minutes, Hour, Day, Month, Year" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="12 - Clock.9 - Century" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="12 - Clock.10 - Daylight Savings Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="13 - Flags" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="13 - Flags.0 - CRC Check" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.1 - Power Mode" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="13 - Flags.1 - Power Mode.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.1 - Power Mode.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.1 - Power Mode.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.1 - Power Mode.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.1 - Power Mode.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.1 - Power Mode.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.1 - Power Mode.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.1 - Power Mode.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="13 - Flags.2 - User Calc 2 Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.3 - User Operator Port Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.4 - FST/Display Clear" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.5 - User Com1 Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.6 - User Com2 Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.7 - User Calc 1 Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.8 - RTS LOI Port" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.9 - RTS Comm Port 1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.10 - RTS Comm Port 2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.11 - Clear Config Memory" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.12 - I/O Scan Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.13 - Auxiliary Output 2 On" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.14 - Auxiliary Output 1 On" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.15 - Cold Start" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.16 - Warm Start" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.17 - Read I/O" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.18 - Write to Config Memory" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.19 - Config Memory Write Complete" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.20 - Event Log Flag" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.21 - LOI Port Security" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.22 - Comm Port 1 Security" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.23 - Comm Port 2 Security" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.24 - LCD Port Security" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.25 - Flag 25" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.26 - Flag 26" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="13 - Flags.26 - Flag 26.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.26 - Flag 26.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.26 - Flag 26.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.26 - Flag 26.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.26 - Flag 26.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.26 - Flag 26.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.26 - Flag 26.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="13 - Flags.26 - Flag 26.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="13 - Flags.27 - Comm Port 3 Security" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.28 - RTS Comm Port 3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.29 - Flag 29" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.30 - History Time-Stamp Option" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="13 - Flags.31 - History Archive Option" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="14 - Comm Ports" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="14 - Comm Ports.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.1 - Baud Rate" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.2 - Stop Bits" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.3 - Data Bits" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.4 - Parity" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.5 - Status" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="14 - Comm Ports.5 - Status.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.5 - Status.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.5 - Status.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.5 - Status.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.5 - Status.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.5 - Status.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.5 - Status.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.5 - Status.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.6 - Mode" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="14 - Comm Ports.6 - Mode.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.6 - Mode.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.6 - Mode.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.6 - Mode.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.6 - Mode.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.6 - Mode.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.6 - Mode.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.6 - Mode.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.7 - Key On Delay" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.8 - Key Off Delay" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.9 - Modbus Host Table Start" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.10 - RBX Extra Key On Delay" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.11 - Alarm Pointer" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.12 - Receive Counter Copy" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.13 - Retry Counter" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.14 - Valid Receive Counter" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.15 - Modem Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.16 - Modem Type" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="14 - Comm Ports.16 - Modem Type.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.16 - Modem Type.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.16 - Modem Type.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.16 - Modem Type.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.16 - Modem Type.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.16 - Modem Type.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.16 - Modem Type.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.16 - Modem Type.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.17 - Connect Time" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.18 - Configuration Command" DataType="AC40[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.19 - Connect Command" DataType="AC40[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.20 - Disconnect Time" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.21 - Inactivity Time" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.22 - RBX Time Base #1" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.23 - RBX Retry Count #1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.24 - RBX Time Base #2" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.25 - RBX Retry Count #2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.26 - RBX Time Base #3" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.27 - RBX Retry Count #3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.28 - RBX Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.29 - RBX Group" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.30 - Store and Forward Address #1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.31 - Store and Forward Group #1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.32 - Store and Forward Address #2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.33 - Store and Forward Group #2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.34 - Store and Forward Address #3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.35 - Store and Forward Group #3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.36 - Idle Time" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.37 - Port Owner" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="14 - Comm Ports.37 - Port Owne.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.37 - Port Owne.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.37 - Port Owne.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.37 - Port Owne.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.37 - Port Owne.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.37 - Port Owne.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.37 - Port Owne.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="14 - Comm Ports.37 - Port Owne.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.38 - Receive Buffer Address" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="14 - Comm Ports.39 - Transmit Buffer Address" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="15 - System Variables" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="15 - System Variables.0 - Device Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.1 - Device Group" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.2 - Station Name" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.3 - Active PIDs" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.4 - Active Meter Runs" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.5 - FST Instructions Per Cycle" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.6 - Base Database Points - History 1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.7 - RAM1 Database Points - History 2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.8 - RAM2 Database Points - History 3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.9 - Force End of Day" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.10 - Contract Hour" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.11 - Version Name - Part Number" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.12 - Manufacturing ID" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.13 - Time Created" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.14 - ROM Serial Number" DataType="AC12[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.15 - Customer Name" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.16 - Maximum PIDs" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.17 - Maximum Meter Runs" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.18 - Maximum Tanks" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.19 - FSTs Possible" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.20 - RAM Installed" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="15 - System Variables.20 - RAM Installed.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.20 - RAM Installed.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.20 - RAM Installed.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.20 - RAM Installed.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.20 - RAM Installed.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.20 - RAM Installed.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.20 - RAM Installed.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.20 - RAM Installed.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="15 - System Variables.21 - ROM Installed" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="15 - System Variables.21 - ROM Installed.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.21 - ROM Installed.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.21 - ROM Installed.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.21 - ROM Installed.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.21 - ROM Installed.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.21 - ROM Installed.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.21 - ROM Installed.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.21 - ROM Installed.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="15 - System Variables.22 - MPU Loading" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.23 - Utilities" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="15 - System Variables.23 - Utilities.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.23 - Utilities.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.23 - Utilities.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.23 - Utilities.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.23 - Utilities.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.23 - Utilities.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.23 - Utilities.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="15 - System Variables.23 - Utilities.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="15 - System Variables.24 - Device Type" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="15 - System Variables.25 - Units Flag" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="16 - FST Registers" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="16 - FST Registers.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.1 - Result Register" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.2 - Register #1" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.3 - Register #2" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.4 - Register #3" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.5 - Register #4" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.6 - Register #5" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.7 - Register #6" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.8 - Register #7" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.9 - Register #8" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.10 - Register #9" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.11 - Register #10" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.12 - Timer #1" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.13 - Timer #2" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.14 - Timer #3" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.15 - Timer #4" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.16 - Message #1" DataType="AC30[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.17 - Message #2" DataType="AC30[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.18 - Message Data" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.19 - Miscellaneous 1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.20 - Miscellaneous 2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.21 - Miscellaneous 3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.22 - Miscellaneous 4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.23 - Compare Flag - SVD" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.24 - Run Flag" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="16 - FST Registers.24 - Run Flag.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="16 - FST Registers.24 - Run Flag.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="16 - FST Registers.24 - Run Flag.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="16 - FST Registers.24 - Run Flag.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="16 - FST Registers.24 - Run Flag.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="16 - FST Registers.24 - Run Flag.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="16 - FST Registers.24 - Run Flag.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="16 - FST Registers.24 - Run Flag.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="16 - FST Registers.25 - Code Size" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.26 - Instruction Pointer" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.27 - Execution Delay" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="16 - FST Registers.28 - Message Data 2" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="17 - Soft Point Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.1 - Integer Flag" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.2 - Data #1" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.3 - Data #2" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.4 - Data #3" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.5 - Data #4" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.6 - Data #5" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.7 - Data #6" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.8 - Data #7" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.9 - Data #8" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.10 - Data #9" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.11 - Data #10" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.12 - Data #11" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.13 - Data #12" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.14 - Data #13" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.15 - Data #14" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.16 - Data #15" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.17 - Data #16" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.18 - Data #17" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.19 - Data #18" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.20 - Data #19" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="17 - Soft Point Parameters.21 - Data #20" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="19 - Database Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="19 - Database Parameters.0 - Pointer to Tag" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="19 - Database Parameters.1 - Archive Type" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="19 - Database Parameters.2 - Point Type" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="19 - Database Parameters.3 - Point/Logical Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="19 - Database Parameters.4 - Parameter Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="19 - Database Parameters.5 - Yesterday's Total" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="19 - Database Parameters.6 - Last Hour's Total" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="19 - Database Parameters.7 - User Defined Text" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="20 - Module Information" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="20 - Module Information.0 - Installed Module Type" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module Information.1 - Actual Scan Module Type" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module Information.2 - Actual Module Description" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module Information.3 - Revision String" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module Information.4 - Part Number" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module Information.5 - Build Date" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module Information.6 - Serial Number String" DataType="AC30[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.0" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.1" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.2" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.3" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.4" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.5" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.6" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.7" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.8" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.9" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.10" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.11" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.12" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.13" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.14" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.15" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.16" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.17" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.18" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.19" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.20" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.21" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.22" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.23" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.24" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.25" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.26" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.27" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.28" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.29" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.30" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.7 - Composite Alarm Summary.31" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.0" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.1" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.2" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.3" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.4" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.5" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.6" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.7" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.8" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.9" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.10" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.11" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.12" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.13" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.14" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.15" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.16" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.17" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.18" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.19" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.20" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.21" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.22" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.23" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.24" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.25" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.26" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.27" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.28" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.29" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.30" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.8 - Composite Integrity Status.31" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.0" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.1" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.2" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.3" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.4" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.5" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.6" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.7" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.8" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.9" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.10" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.11" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.12" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.13" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.14" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.15" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.16" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.17" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.18" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.19" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.20" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.21" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.22" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.23" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.24" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.25" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.26" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.27" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.28" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.29" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.30" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.9 - Module Alarm Status.31" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.0" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.1" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.2" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.3" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.4" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.5" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.6" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.7" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.8" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.9" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.10" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.11" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.12" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.13" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.14" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.15" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.16" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.17" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.18" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.19" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.20" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.21" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.22" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.23" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.24" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.25" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.26" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.27" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.28" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.29" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.30" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.10 - Module Integrity Status.31" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.0" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.1" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.2" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.3" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.4" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.5" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.6" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.7" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.8" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.9" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.10" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.11" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.12" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.13" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.14" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.15" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.16" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.17" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.18" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.19" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.20" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.21" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.22" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.23" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.24" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.25" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.26" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.27" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.28" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.29" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.30" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.11 - Module Configuration.31" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="20 - Module Information.12 - Module Configuration" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module Information.13 - Module Configuration" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module Information.14 - Module Configuration" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.0" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.1" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.2" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.3" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.4" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.5" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.6" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.7" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.8" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.9" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.10" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.11" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.12" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.13" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.14" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.15" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.16" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.17" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.18" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.19" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.20" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.21" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.22" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.23" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.24" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.25" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.26" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.27" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.28" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.29" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.30" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.15 - Module Configuration.31" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.0" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.1" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.2" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.3" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.4" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.5" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.6" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.7" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.8" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.9" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.10" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.11" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.12" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.13" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.14" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.15" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.16" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.17" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.18" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.19" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.20" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.21" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.22" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.23" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.24" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.25" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.26" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.27" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.28" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.29" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.30" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.16 - Module Configuration.31" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="20 - Module Information.17 - Module Diagnostic" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module Information.18 - Module Diagnostic" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module Information.19 - Module Diagnostic" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module Information.20 - Module Diagnostic" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.0" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.1" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.2" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.3" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.4" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.5" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.6" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.7" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.8" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.9" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.10" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.11" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.12" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.13" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.14" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.15" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.16" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.17" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.18" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.19" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.20" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.21" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.22" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.23" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.24" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.25" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.26" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.27" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.28" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.29" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.30" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.20 - Module Diagnostic.31" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="20 - Module Information.21 - Module Diagnostic" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.0" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.1" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.2" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.3" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.4" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.5" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.6" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.7" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.8" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.9" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.10" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.11" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.12" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.13" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.14" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.15" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.16" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.17" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.18" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.19" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.20" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.21" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.22" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.23" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.24" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.25" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.26" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.27" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.28" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.29" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.30" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="20 - Module information.21 - Module Diagnostic.31" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="20 - Module Information.22 - Module Diagnostic" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module information.23 - Module Diagnostic" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module information.24 - Module Diagnostic" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module information.25 - Module Diagnostic" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module information.26 - Module Diagnostic" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module information.27 - Module Diagnostic" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module information.28 - Boot Revision String" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module information.29 - Boot Build Date" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="20 - Module information.30 - Installed Module Description" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="21 - Information for User Defined Points" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="21 - Information for User Defined Points.0 - Point Type Description" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="21 - Information for User Defined Points.1 - Template Pointer" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="21 - Information for User Defined Points.2 - Number of Parameters" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="21 - Information for User Defined Points.3 - User Point Type" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.1 - Sensor Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.2 - Sensor Configuration" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.2 - Sensor Configuration.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.2 - Sensor Configuration.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.2 - Sensor Configuration.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.2 - Sensor Configuration.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.2 - Sensor Configuration.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.2 - Sensor Configuration.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.2 - Sensor Configuration.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.2 - Sensor Configuration.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.3 - Poll Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.3 - Poll Mode.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.3 - Poll Mode.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.3 - Poll Mode.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.3 - Poll Mode.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.3 - Poll Mode.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.3 - Poll Mode.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.3 - Poll Mode.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.3 - Poll Mode.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.4 - Interface Revision" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.5 - Sensor Status" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.5 - Sensor Status.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.5 - Sensor Status.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.5 - Sensor Status.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.5 - Sensor Status.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.5 - Sensor Status.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.5 - Sensor Status.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.5 - Sensor Status.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.5 - Sensor Status.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.6 - Sensor Alarming" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.6 - Sensor Alarming.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.6 - Sensor Alarming.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.6 - Sensor Alarming.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.6 - Sensor Alarming.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.6 - Sensor Alarming.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.6 - Sensor Alarming.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.6 - Sensor Alarming.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.6 - Sensor Alarming.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.7 - Sensor Voltage" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.8 - Differential Pressure Reading" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.9 - Static Pressure Reading" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.10 - Temperature Reading" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.11 - DP Reverse Flow" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.12 - Static Pressure Effect" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.13 - DP Minimum Calibration Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.14 - Calibration Mid Point 1" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.15 - Calibration Mid Point 2" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.16 - Calibration Mid Point 3" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.17 - DP Maximum Calibration Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.18 - AP Minimum Calibration Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.19 - Calibration Mid Point 1" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.20 - Calibration Mid Point 2" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.21 - Calibration Mid Point 3" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.22 - AP Maximum Calibration Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.23 - PT Minimum Calibration Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.24 - Calibration Mid Point 1" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.25 - Calibration Mid Point 2" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.26 - Calibration Mid Point 3" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.27 - PT Maximum Calibration Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.28 - Calibration Command" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.29 - Calibrate Type" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.30 - Calibrate Set Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.31 - Manual DP" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.32 - Manual AP" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.33 - Manual PT" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.34 - DP Mode" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.34 - DP Mode.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.34 - DP Mode.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.34 - DP Mode.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.34 - DP Mode.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.34 - DP Mode.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.34 - DP Mode.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.34 - DP Mode.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.34 - DP Mode.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.35 - DP Alarm Code" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.35 - DP Alarm Code.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.35 - DP Alarm Code.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.35 - DP Alarm Code.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.35 - DP Alarm Code.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.35 - DP Alarm Code.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.35 - DP Alarm Code.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.35 - DP Alarm Code.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.35 - DP Alarm Code.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.36 - DP Low Alarm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.37 - DP High Alarm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.38 - DP Deadband" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.39 - DP Alarm Fault Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.40 - AP Mode" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.40 - AP Mode.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.40 - AP Mode.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.40 - AP Mode.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.40 - AP Mode.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.40 - AP Mode.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.40 - AP Mode.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.40 - AP Mode.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.40 - AP Mode.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.41 - AP Alarm Code" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.41 - AP Alarm Code.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.41 - AP Alarm Code.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.41 - AP Alarm Code.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.41 - AP Alarm Code.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.41 - AP Alarm Code.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.41 - AP Alarm Code.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.41 - AP Alarm Code.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.41 - AP Alarm Code.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.42 - AP Log Alarm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.43 - AP High Alarm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.44 - AP Deadband" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.45 - AP Alarm Fault Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.46 - PT Mode" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.46 - PT Mode.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.46 - PT Mode.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.46 - PT Mode.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.46 - PT Mode.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.46 - PT Mode.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.46 - PT Mode.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.46 - PT Mode.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.46 - PT Mode.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.47 - PT Alarm Code" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.47 - PT Alarm Code.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.47 - PT Alarm Code.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.47 - PT Alarm Code.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.47 - PT Alarm Code.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.47 - PT Alarm Code.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.47 - PT Alarm Code.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.47 - PT Alarm Code.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.47 - PT Alarm Code.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.48 - PT Low Alarm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.49 - PT High Alarm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.50 - PT Deadband" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.51 - PT Fault Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.52 - RTD Bias" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="40 - Multi-Variable Sensor.53 - Pressure Offset" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="41 - Run Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="[255]">
				<Device Tag="41 - Run Parameters.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.1 - Atmospheric Pressure" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.2 - Calculation Method ll" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="41 - Run Parameters.2 - Calculation Method ll.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="41 - Run Parameters.2 - Calculation Method ll.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="41 - Run Parameters.2 - Calculation Method ll.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="41 - Run Parameters.2 - Calculation Method ll.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="41 - Run Parameters.2 - Calculation Method ll.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="41 - Run Parameters.2 - Calculation Method ll.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="41 - Run Parameters.2 - Calculation Method ll.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="41 - Run Parameters.2 - Calculation Method ll.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.3 - Spare" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.4 - Pipe Reference Temperature" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.5 - Pipe Material" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.6 - Spare" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.7 - Cd_Ftm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.8 - Fr" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.9 - Y_Fpm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.10 - Fpb Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.11 - Ftb Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.12 - Ftf Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.13 - Fgr Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.14 - Fpv Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.15 - History Point 1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.16 - RollUp 1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.17 - TLP 1" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.18 - Conversion 1" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.19 - History Point 2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.20 - RollUp 2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.21 - TLP 2" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.22 - Conversion 2" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.23 - History Point 3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.24 - RollUp 3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.25 - TLP 3" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.26 - Conversion 3" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.27 - History Point 4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.28 - RollUp 4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.29 - TLP 4" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.30 - Conversion 4" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.31 - History Point 5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.32 - RollUp 5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.33 - TLP 5" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.34 - Conversion 5" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.35 - History Point 6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.36 - RollUp 6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.37 - TLP 6" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.38 - Conversion 6" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.39 - History Point 7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.40 - RollUp 7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.41 - TLP 7" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.42 - Conversion 7" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.43 - History Point 8" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.44 - RollUp 8" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.45 - TLP 8" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.46 - Conversion 8" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.47 - History Point 9" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.48 - RollUp 9" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.49 - TLP 9" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.50 - Conversion 9" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.51 - History Point 10" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.52 - RollUp 10" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.53 - TLP 10" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="41 - Run Parameters.54 - Conversion 10" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="42 - Extra Run Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="[255]">
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.1 - Flow Today" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.2 - Flow Yesterday" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.3 - Flow Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.4 - Flow Previous Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.5 - Flow Accumulated" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.6 - Minutes Today" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.7 - Minutes Yesterday" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.8 - Minutes Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.9 - Minutes Previous Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.10 - Minutes Accumulated" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.11 - Energy Today" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.12 - Energy Yesterday" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.13 - Energy Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.14 - Energy Previous Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.15 - Energy Accumulated" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.16 - Uncorrected Today" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.17 - Uncorrected Yesterday" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.18 - Uncorrected Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.19 - Uncorrected Previous Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.20 - Uncorrected Accumulated" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.21 - Orifice Plate Bore Diameter - d" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.22 - Pipe Internal Diameter -D" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.23 - Beta - Diameter Ratio" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.24 - Ev - Velocity of Approach" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.25 - Cd - Coefficient of Discharge" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.26 - Reynolds Number" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.27 - Upstream Static Pressure" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="42 - Extra Run Parameters.28 - Molecular Weight" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="43 - User List Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="43 - User List Parameters.0 - Text 1" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.1 - Text 2" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.2 - Text 3" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.3 - Text 4" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.4 - Text 5" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.5 - Text 6" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.6 - Text 7" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.7 - Text 8" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.8 - Text 9" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.9 - Text 10" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.10 - Text 11" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.11 - Text 12" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.12 - Text 13" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.13 - Text 14" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.14 - Text 15" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.15 - Text 16" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.16 - Data 1" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.17 - Data 2" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.18 - Data 3" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.19 - Data 4" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.20 - Data 5" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.21 - Data 6" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.22 - Data 7" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.23 - Data 8" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.24 - Data 9" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.25 - Data 10" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.26 - Data 11" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.27 - Data 12" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.28 - Data 13" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.29 - Data 14" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.30 - Data 15" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.31 - Data 16" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.32 - Units 1" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.33 - Units 2" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.34 - Units 3" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.35 - Units 4" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.36 - Units 5" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.37 - Units 6" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.38 - Units 7" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.39 - Units 8" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.40 - Units 9" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.41 - Units 10" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.42 - Units 11" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.43 - Units 12" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.44 - Units 13" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.45 - Units 14" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.46 - Units 15" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.47 - Units 16" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.48 - Title" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="43 - User List Parameters.49 - Scroll Time" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="44 - Power Control Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.0 - Identifies Point Tag" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.1 - Indicates Status" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.2 - Enables Power" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.3 - Valid RX (Receive)" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.4 - Start Time #1" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.5 - Start Time #2" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.6 - Start Time #3" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.7 - On Time #1" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.8 - On Time #2" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.9 - On Time #3" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.10 - Off Time #1" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.11 - Off Time #2" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.12 - Off Time #3" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.13 - Active Time Zone" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.14 - Hold Time (100 millisecond intervals)" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.15 - Power Time (100 millisecond intervals)" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.16 - Discrete Output Number" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.17 - Low Battery" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.18 - On Counter" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="44 - Power Control Parameters.19 - Off Counter" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.0 - Calibration Options" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.0 - Calibration Options.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.0 - Calibration Options.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.0 - Calibration Options.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.0 - Calibration Options.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.0 - Calibration Options.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.0 - Calibration Options.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.0 - Calibration Options.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.0 - Calibration Options.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.1 - Ambient Temperature of Mercury" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.2 - Temperature of Mercury when Calibrated" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.3 - Calibration Weights Gravitational Acceleration" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.4 - Water Temperature when Calibrated" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.5 - Air Temperature when Calibrating" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.6 - User Correction Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.7 - Sampler Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.8 - Sampler Volume Accumulation" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.9 - Sampler Duration" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.10 - SM Integrity Alarm Code" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.10 - SM Integrity Alarm Code.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.10 - SM Integrity Alarm Code.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.10 - SM Integrity Alarm Code.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.10 - SM Integrity Alarm Code.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.10 - SM Integrity Alarm Code.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.10 - SM Integrity Alarm Code.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.10 - SM Integrity Alarm Code.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.10 - SM Integrity Alarm Code.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.11 - SM Integrity Alarm Deadband Time" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.12 - SM Alarm Control" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.12 - SM Alarm Control.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.12 - SM Alarm Control.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.12 - SM Alarm Control.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.12 - SM Alarm Control.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.12 - SM Alarm Control.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.12 - SM Alarm Control.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.12 - SM Alarm Control.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.12 - SM Alarm Control.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.13 - Integrity Level - Turbine" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="45 - Meter Calibration and Sampler.14 - Sampler Output Point" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.1 - Point Description" DataType="AC30[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.2 - Calculation Method" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.2 - Calculation Method.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.2 - Calculation Method.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.2 - Calculation Method.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.2 - Calculation Method.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.2 - Calculation Method.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.2 - Calculation Method.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.2 - Calculation Method.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.2 - Calculation Method.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.3 - Calculation Method ll" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.3 - Calculation Method ll.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.3 - Calculation Method ll.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.3 - Calculation Method ll.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.3 - Calculation Method ll.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.3 - Calculation Method ll.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.3 - Calculation Method ll.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.3 - Calculation Method ll.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.3 - Calculation Method ll.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.4 - Options" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.4 - Options.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.4 - Options.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.4 - Options.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.4 - Options.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.4 - Options.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.4 - Options.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.4 - Options.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.4 - Options.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.6 - IMP_BMP" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.7 - Pipe Diameter" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.8 - Pipe Reference Temperature" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.9 - Pipe Material" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.10 - Orifice Diameter" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.11 - Orufice Reference Temperature" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.12 - Orifice Material" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.13 - Base or Contract Pressure" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.14 - Base or Contract Temperature" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.15 - Atmospheric Pressure" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.16 - Specific Gravity" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.17 - Heating Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.18 - Viscosity" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.19 - Specific Heat Ratio" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.20 - Elevation" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.21 - Latitude" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.22 - Local Gravitational Acceleration" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.23 - N2 - Nitrogen" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.24 - CO2 - Carbon Dioxide" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.25 - H2S - Hydrogen Sulfide" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.26 - H2O - Water" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.27 - He - Helium" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.28 - CH4 - Methane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.29 - C2H6 - Ethane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.30 - C3H8 - Propane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.31 - C4H10 - n-Butane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.32 - C4H10 - i-Butane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.33 - C5H12 - n-Pentane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.34 - C5H12 - i-Pentane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.35 - C6H14 - n-Hexane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.36 - C7H16 - n-Heptane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.37 - C8H18 - n-Octane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.38 - C9H20 - n-Nonane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.39 - C10H22 - n-Decane" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.40 - O2 - Oxygen" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.41 - CO - Carbon Monoxide" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.42 - H2 - Hydrogen" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.43 - Low hw Cutoff_Static K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.44 - High hw Setpoint_Low Flow Rate Cutoff" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.45 - Low hw Setpoint" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.46 - Enable Stacked hw" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.47 - Low hw TLP" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.48 - hw TLP_Uncorrected Flow Rate TLP" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.49 - Pf TLP" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.50 - Tf TLP" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.51 - hw_Uncorrected Flow Rate" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.52 - Pf - Static Pressure" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.53 - Tf - Temperature" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.54 - Alarm Code" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.54 - Alarm Code.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.54 - Alarm Code.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.54 - Alarm Code.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.54 - Alarm Code.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.54 - Alarm Code.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.54 - Alarm Code.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.54 - Alarm Code.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.54 - Alarm Code.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.55 - Low Alarm Flow" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.56 - High Alarm Flow" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.57 - Averaging Technique" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.58 - Full Recalculation Flag" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.59 - Input TLP for Multiple K Factor Calculation" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.60 - Deadband for Multiple K Factor Calculation" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.61 - Lowest K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.62 - 2nd K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.63 - 3rd K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.64 - 4th K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.65 - 5th K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.66 - Lowest EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.67 - 2nd EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.68 - 3rd EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.69 - 4th EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.70 - 5th EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.71 - 6th K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.72 - 7th K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.73 - 8th K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.74 - 9th K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.75 - 10th K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.76 - 11th K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.77 - Highest K Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.78 - 6th EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.79 - 7th EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.80 - 8th EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.81 - 9th EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.82 - 10th EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.83 - 11th EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.84 - Highest EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.85 - Ar - Argon" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.86 - Configuration Statuses" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.86 - Configuration Statuses.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.86 - Configuration Statuses.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.86 - Configuration Statuses.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.86 - Configuration Statuses.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.86 - Configuration Statuses.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.86 - Configuration Statuses.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.86 - Configuration Statuses.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.86 - Configuration Statuses.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.87 - No Flow Time" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.88 - Primary Element Type" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.89 - Venturi CdFT" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.90 - Alarm Deadband" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.91 - Pressure Loss" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="46 - Meter Configuration Parameters.92 - Joule-Thomson Coefficient" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="47 - Meter Flow Values" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="[255]">
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.0 - Flow Rate per Day" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.1 - Energy Rate per Day" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.2 - Flow Rate per Hour" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.3 - Energy Rate per Hour" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.4 - Pressure Extension_Uncorrected Flow Rate" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.5 - Expansion Factor_Fpm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.6 - CdFT" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.7 - Fn_Ftm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.8 - Fpb" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.9 - Ftb" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.10 - Ftf" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.11 - Fgr" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.12 - Fpv" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.13 - Zs" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.14 - Zb" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.15 - Zf1" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.16 - IMV_BMV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.17 - d - Orifice Plate Bore Diameter" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.18 - D - Meter Tube Internal Diameter" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.19 - Beta - Diameter Ratio" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.20 - Ev - Velocity of Approach" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.21 - Average hw_Total Counts" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.22 - Average Pf" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.23 - Average Tf" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.24 - Density" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.25 - Base Density" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.26 - Reynolds Number" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.27 - Upstream Static Pressure" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.28 - Molecular Weight" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.29 - Fam" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.30 - Fwt" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.31 - Fwl" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.32 - Fpwl - Static" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.33 - Fqwl - Differential" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.34 - Fhgm" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.35 - Fhgt" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.36 - Flow Today" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.37 - Flow Yesterday" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.38 - Flow Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.39 - Flow Previous Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.40 - Flow Accumulated" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.41 - Minutes Today" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.42 - Minutes Yesterday" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.43 - Minutes Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.44 - Minutes Previous Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.45 - Minutes Accumulated" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.46 - Energy Today" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.47 - Energy Yesterday" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.48 - Energy Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.49 - Energy Previous Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.50 - Energy Accumulated" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.51 - Uncorrected Today" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.52 - Uncorrected Yesterday" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.53 - Uncorrected Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.54 - Uncorrected Previous Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.55 - Uncorrected Accumulated" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.56 - Partial Recalculation Flag" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.59 - Pulses Accumulated" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.60 - Flowing Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.61 - Mass Rate per Day" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.62 - Mass Rate per Hour" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.63 - Mass Today" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.64 - Mass Yesterday" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.65 - Mass Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.66 - Mass Previous Month" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.67 - Mass Accumulated" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.68 - Calculated Statuses" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="47 - Meter Flow Values.68 - Calculated Statuses.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="47 - Meter Flow Values.68 - Calculated Statuses.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="47 - Meter Flow Values.68 - Calculated Statuses.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="47 - Meter Flow Values.68 - Calculated Statuses.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="47 - Meter Flow Values.68 - Calculated Statuses.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="47 - Meter Flow Values.68 - Calculated Statuses.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="47 - Meter Flow Values.68 - Calculated Statuses.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="47 - Meter Flow Values.68 - Calculated Statuses.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.69 - Pressure Multiplier" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.70 - Temperature Multiplier" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.71 - Compressibility Multiplier" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.72 - Flow Calculation Standard" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.73 - Properties Calculation Standard" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="47 - Meter Flow Values.74 - Upstream Flowing Temperature" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="48 - PID Control Parameters" DataType="" IsUserDefined="Ya" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.1 - Control Type" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="48 - PID Control Parameters.1 - Control Type.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="48 - PID Control Parameters.1 - Control Type.1" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="48 - PID Control Parameters.1 - Control Type.2" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="48 - PID Control Parameters.1 - Control Type.3" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="48 - PID Control Parameters.1 - Control Type.4" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="48 - PID Control Parameters.1 - Control Type.5" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="48 - PID Control Parameters.1 - Control Type.6" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="48 - PID Control Parameters.1 - Control Type.7" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.2 - Switch Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.3 - Loop Period" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.4 - Actual Loop Period" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.5 - Primary Input Point" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.6 - Primary Setpoint" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.7 - Primary Setpoint Change Maximum" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.8 - Primary Proportional Gain" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.9 - Primary Reset - Integral Gain" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.10 - Primary Rate - Derivative Gain" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.11 - Primary Scale Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.12 - Primary Integral Deadband" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.13 - Primary Process Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.14 - Primary Change in Output" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.15 - Override Input Point" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.16 - Override Setpoint" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.17 - Override Setpoint Change Maximum" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.18 - Override Proportional Gain" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.19 - Override Reset - Integral Gain" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.20 - Override Rate - Derivative Gain" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.21 - Override Scale Factor" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.22 - Override Integral Deadband" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.23 - Override Process Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.24 - Override Change in Output" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.25 - Current Output of PID" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.26 - Output of PID" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.27 - Second Output of PID" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.28 - Output Low Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.29 - Output High Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.30 - Loop Switch Select" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.31 - Override Threshold" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.32 - Units of Primary PV" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.33 - Units of Override PV" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.34 - Units of Output" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.35 - Primary Low EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.36 - Primary High EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.37 - Override Low EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="48 - PID Control Parameters.38 - Override High EU" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.0 - Event/Alarm Register" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.1 - Periodic History Index Register" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.2 - Daily History Index Register" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.3 - Extended History Index Register" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.4 - History Format" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.5 - History Archive Register #1" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.6 - Start History Point #1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.7 - End History Point #1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.8 - Type of History Archive #1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.9 - Conversion Code #1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.10 - History Archive Register #2" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.11 - Start History Point #2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.12 - End History Point #2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.13 - Type of History Archive #2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.14 - Conversion Code #2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.15 - History Archive Register #3" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.16 - Start History Point #3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.17 - End History Point #3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.18 - Type of History Archive #3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.19 - Conversion Code #3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.20 - History Archive Register #4" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.21 - Start History Point #4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.22 - End History Point #4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.23 - Type of History Archive #4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.24 - Conversion Code #4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.25 - History Archive Register #5" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.26 - Start History Point #5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.27 - End History Point #5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.28 - Type of History Archive #5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.29 - Conversion Code #5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.30 - History Archive Register #6" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.31 - Start History Point #6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.32 - End History Point #6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.33 - Type of History Archive #6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.34 - Conversion Code #6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.35 - History Archive Register #7" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.36 - Start History Point #7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.37 - End History Point #7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.38 - Type of History Archive #7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.39 - Conversion Code #7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.40 - History Archive Register #8" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.41 - Start History Point #8" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.42 - End History Point #8" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.43 - Type of History Archive #8" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.44 - Conversion Code #8" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.45 - History Archive Register #9" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.46 - Start History Point #9" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.47 - End History Point #9" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.48 - Type of History Archive #9" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.49 - Conversion Code #9" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.50 - History Archive Register #10" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.51 - Start History Point #10" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.52 - End History Point #10" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.53 - Type of History Archive #10" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.54 - Conversion Code #10" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.55 - Data Register" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.56 - Time Register" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.57 - EFM Extensions Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.58 - History Archive Register #11" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.59 - Start History Point #11" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.60 - End History Point #11" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.61 - Type of History Archive #11" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.62 - Conversion Code #11" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.63 - History Archive Register #12" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.64 - Start History Point #12" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.65 - End History Point #12" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.66 - Type of History Archive #12" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.67 - Conversion Code #12" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.68 - History Archive Register #13" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.69 - Start History Point #13" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.70 - End History Point #13" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.71 - Type of History Archive #13" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.72 - Conversion Code #13" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.73 - History Archive Register #14" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.74 - Start History Point #14" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.75 - End History Point #14" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.76 - Type of History Archive #14" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.77 - Conversion Code #14" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.78 - History Archive Register #15" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.79 - Start History Point #15" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.80 - End History Point #15" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.81 - Type of History Archive #15" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.82 - Conversion Code #15" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.83 - History Archive Register" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.84 - Start History Point #16" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.85 - End History Point #16" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.86 - Type of History Archive #16" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.87 - Conversion Code #16" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.88 - History Archive Register #17" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.89 - Start History #17" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.90 - End History Point #17" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.91 - Type of History Archive #17" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.92 - Conversion Code #17" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.93 - History Archive Register #18" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.94 - Start History Point #18" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.95 - End History Point #18" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.96 - Type of History Archive #18" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.97 - Conversion Code #18" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.98 - History Archive Register #19" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.99 - Start History Point #19" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.100 - End History Point #19" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.101 - Type of History Archive #19" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.102 - Conversion Code #19" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.103 - History Archive Register #20" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.104 - Start History Point #20" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.105 - End History Point #20" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.106 - Type of History Archive #20" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="55 - Modbus Special Function Table.107 - Conversion Code #20" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="57 - Login Securities Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.0 - Identifies Operator" DataType="AC3[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.1 - List Security" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.1 - List Security.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.1 - List Security.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.1 - List Security.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.1 - List Security.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.1 - List Security.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.1 - List Security.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.1 - List Security.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.1 - List Security.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.2 - Keypad Security" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.2 - Keypad Security.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.2 - Keypad Security.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.2 - Keypad Security.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.2 - Keypad Security.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.2 - Keypad Security.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.2 - Keypad Security.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.2 - Keypad Security.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.2 - Keypad Security.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.3 - LCD Every On Flag" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.3 - LCD Every On Flag.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.3 - LCD Every On Flag.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.3 - LCD Every On Flag.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.3 - LCD Every On Flag.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.3 - LCD Every On Flag.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.3 - LCD Every On Flag.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.3 - LCD Every On Flag.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.3 - LCD Every On Flag.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.4 - Password" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="57 - Login Securities Parameters.5 - Amount of Time" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="58 - Revision Information" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="58 - Revision Information.0 - Device Firmware Description" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="58 - Revision Information.1 - Part Number" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="58 - Revision Information.2 - Version" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="58 - Revision Information.3 - Information Present Flag" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="59 - Program Flash Control Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="59 - Program Flash Control Parameters.0 - Operation in Progress Flag" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="59 - Program Flash Control Parameters.1 - Status Code" DataType="INT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="59 - Program Flash Control Parameters.2 - Service Request" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="59 - Program Flash Control Parameters.3 - Service Timer" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="59 - Program Flash Control Parameters.4 - Copy Index" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="59 - Program Flash Control Parameters.5 - Update Sector" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="59 - Program Flash Control Parameters.6 - Flash Pointer" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="59 - Program Flash Control Parameters.7 - RAM Pointer" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="59 - Program Flash Control Parameters.8 - Total Bytes Received" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.0 - MAC Address" DataType="AC12[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.1 - IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.2 - Subnet Mask" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.3 - Gateway Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.4 - Roc Protocol IP Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.5 - Num Active Roc Protocol Connections" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.6 - Roc Protocol Inactivity Time" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.7 - Reset Roc Protocol Connections" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.8 - Roc Protocol Keep Alive Time" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.9 - Modbus IP Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.10 - Current Modbus Connections" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.11 - Modbus Inactivity Time" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.12 - Reset Modbus Connections" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.13 - Modbus Keep-Alive Time" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.14 - Modbus over TCP Address To Use" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.14 - Modbus over TCP Address To Use.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.14 - Modbus over TCP Address To Use.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.14 - Modbus over TCP Address To Use.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.14 - Modbus over TCP Address To Use.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.14 - Modbus over TCP Address To Use.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.14 - Modbus over TCP Address To Use.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.14 - Modbus over TCP Address To Use.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.14 - Modbus over TCP Address To Use.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.15 - Modbus over TCP Slave Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.16 - TCP Connection Timeout" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.17 - TCP Close Timeout" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.20 - Table 1 TCP Option" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.21 - Table 1 Server 1 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.22 - Table 1 Server 1 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.23 - Table 1 Server 2 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.24 - Table 1 Server 2 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.25 - Table 1 Server 3 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.26 - Table 1 Server 3 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.27 - Table 1 Server 4 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.28 - Table 1 Server 4 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.29 - Table 1 Server 5 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.30 - Table 1 Server 5 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.31 - Table 1 Server 6 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.32 - Table 1 Server 6 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.33 - Table 1 Server 7 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.34 - Table 1 Server 7 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.35 - Table 1 Server 8 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.36 - Table 1 Server 8 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.37 - Table 1 Server 9 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.38 - Table 1 Server 9 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.39 - Table 1 Server 10 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.40 - Table 1 Server 10 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.41 - Table 1 Server 11 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.42 - Table 1 Server 11 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.43 - Table 1 Server 12 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.44 - Table 1 Server 12 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.45 - Table 1 Server 13 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.46 - Table 1 Server 13 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.47 - Table 1 Server 14 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.48 - Table 1 Server 14 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.49 - Table 1 Server 15 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.50 - Table 1 Server 15 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.51 - Table 1 Server 16 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.52 - Table 1 Server 16 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.53 - Table 1 Server 17 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.54 - Table 1 Server 17 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.55 - Table 1 Server 18 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.56 - Table 1 Server 18 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.57 - Table 1 Server 19 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.58 - Table 1 Server 19 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.59 - Table 1 Server 20 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.60 - Table 1 Server 20 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.61 - Table 1 Server 21 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.62 - Table 1 Server 21 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.63 - Table 1 Server 22 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.64 - Table 1 Server 22 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.65 - Table 1 Server 23 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.66 - Table 1 Server 23 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.67 - Table 1 Server 24 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.68 - Table 1 Server 24 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.69 - Table 1 Server 25 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.70 - Table 1 Server 25 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.71 - Table 1 TCP Option" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.72 - Table 2 Server 1 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.73 - Table 2 Server 1 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.74 - Table 2 Server 2 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.75 - Table 2 Server 2 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.76 - Table 2 Server 3 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.77 - Table 2 Server 3 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.78 - Table 2 Server 4 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.79 - Table 2 Server 4 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.80 - Table 2 Server 5 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.81 - Table 2 Server 5 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.82 - Table 2 Server 6 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.83 - Table 2 Server 6 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.84 - Table 2 Server 7 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.85 - Table 2 Server 7 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.86 - Table 2 Server 8 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.87 - Table 2 Server 8 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.88 - Table 2 Server 9 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.89 - Table 2 Server 9 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.90 - Table 2 Server 10 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.91 - Table 2 Server 10 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.92 - Table 2 Server 11 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.93 - Table 2 Server 11 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.94 - Table 2 Server 12 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.95 - Table 2 Server 12 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.96 - Table 2 Server 13 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.97 - Table 2 Server 13 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.98 - Table 2 Server 14 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.99 - Table 2 Server 14 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.100 - Table 2 Server 15 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.101 - Table 2 Server 15 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.102 - Table 2 Server 16 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.103 - Table 2 Server 16 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.104 - Table 2 Server 17 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.105 - Table 2 Server 17 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.106 - Table 2 Server 18 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.107 - Table 2 Server 18 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.108 - Table 2 Server 19 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.109 - Table 2 Server 19 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.110 - Table 2 Server 20 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.111 - Table 2 Server 20 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.112 - Table 2 Server 21 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.113 - Table 2 Server 21 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.114 - Table 2 Server 22 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.115 - Table 2 Server 22 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.116 - Table 2 Server 23 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.117 - Table 2 Server 23 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.118 - Table 2 Server 24 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.119 - Table 2 Server 24 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.120 - Table 2 Server 25 IP Address" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.121 - Table 2 Server 25 Port Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.122 - IP Address" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.123 - Subnet Mask" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="80 - Enhanced Comm Module Configuration.124 - Gateway" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="85 - HART Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="85 - HART Parameters.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.1 - Channel I/O" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.2 - HART Communication Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.2 - HART Communication Mode.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.2 - HART Communication Mode.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.2 - HART Communication Mode.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.2 - HART Communication Mode.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.2 - HART Communication Mode.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.2 - HART Communication Mode.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.2 - HART Communication Mode.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.2 - HART Communication Mode.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.3 - Number of Devices Connected" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.4 - HART Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.5 - Analog Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.5 - Analog Mode.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.5 - Analog Mode.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.5 - Analog Mode.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.5 - Analog Mode.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.5 - Analog Mode.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.5 - Analog Mode.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.5 - Analog Mode.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.5 - Analog Mode.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.6 - ROC Protocol Pass Thru Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.6 - ROC Protocol Pass Thru Enable.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.6 - ROC Protocol Pass Thru Enable.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.6 - ROC Protocol Pass Thru Enable.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.6 - ROC Protocol Pass Thru Enable.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.6 - ROC Protocol Pass Thru Enable.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.6 - ROC Protocol Pass Thru Enablet.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.6 - ROC Protocol Pass Thru Enable.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.6 - ROC Protocol Pass Thru Enable.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.0" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.1" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.2" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.3" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.4" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.5" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.6" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.7" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.8" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.9" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.10" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.11" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.12" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.13" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.14" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.15" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.16" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.17" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.18" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.19" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.20" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.21" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.22" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.23" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.24" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.25" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.26" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.27" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.28" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.29" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.30" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.7 - ROC Protocol Pass Thru Timeout.31" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.8 - EU Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.9 - Failsafe on Reset" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.9 - Failsafe on Reset.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.9 - Failsafe on Reset.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.9 - Failsafe on Reset.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.9 - Failsafe on Reset.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.9 - Failsafe on Reset.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.9 - Failsafe on Reset.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.9 - Failsafe on Reset.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.9 - Failsafe on Reset.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.10 - Failsafe Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.11 - Manual Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.12 - Auto Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.13 - Physical Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.14 - Physical Raw D/A Output" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.15 - Calibration Live value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.16 - EU Calibration Value Zero" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.17 - EU Calibration Value Span" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.18 - EU Raw Value" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.19 - EU Raw Calibration Zero" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.20 - EU Raw Calibration Span" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.21 - Device 1 Poll Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.21 - Device 1 Poll Mode.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.21 - Device 1 Poll Mode.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.21 - Device 1 Poll Mode.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.21 - Device 1 Poll Mode.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.21 - Device 1 Poll Mode.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.21 - Device 1 Poll Mode.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.21 - Device 1 Poll Mode.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.21 - Device 1 Poll Mode.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.22 - Device 1 Polling Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.23 - Device 1 Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.24 - Device 1 Actual Scan Period" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.25 - Device 1 Tag" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.26 - Device 1 Response Code/Status" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.27 - Device 1 Active Alarms" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.28 - Device 1 Current" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.29 - Device 1 Percent of Range" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.30 - Device 1 Fail Safe on Reset Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.30 - Device 1 Fail Safe on Reset Enable.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.30 - Device 1 Fail Safe on Reset Enable.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.30 - Device 1 Fail Safe on Reset Enable.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.30 - Device 1 Fail Safe on Reset Enable.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.30 - Device 1 Fail Safe on Reset Enable.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.30 - Device 1 Fail Safe on Reset Enable.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.30 - Device 1 Fail Safe on Reset Enable.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.30 - Device 1 Fail Safe on Reset Enable.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.31 - Device 1 PV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.32 - Device 1 PV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.33 - Device 1 PV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.34 - Device 1 SV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.35 - Device 1 SV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.36 - Device 1 SV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.37 - Device 1 TV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.38 - Device 1 TV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.39 - Device 1 TV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.40 - Device 1 FV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.41 - Device 1 FV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.42 - Device 1 FV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.43 - Device 1 Slot 0 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.44 - Device 1 Slot 0 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.45 - Device 1 Slot 0 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.46 - Device 1 Slot 1 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.47 - Device 1 Slot 1 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.48 - Device 1 Slot 1 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.49 - Device 1 Slot 2 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.50 - Device 1 Slot 2 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.51 - Device 1 Slot 2 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.52 - Device 1 Slot 3 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.53 - Device 1 Slot 3 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.54 - Device 1 Slot 3 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.55 - Device 1 Message" DataType="AC40[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.56 - Device 1 Descriptor" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.57 - Device 1 Manufactures ID and Device ID" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.58 - Device 1 Serial Number" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.59 - Device 1 ID Number" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.60 - Device 1 Sensor Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.61 - Device 1 Upper Sensor Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.62 - Device 1 Lower Sensor Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.63 - Device 1 Minimum Span" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.64 - Device 1 Output Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.65 - Device 1 Upper Output Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.66 - Device 1 Lower Output Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.67 - Device 1 Damping Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.68 - Device 2 Poll Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.68 - Device 2 Poll Mode.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.68 - Device 2 Poll Mode.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.68 - Device 2 Poll Mode.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.68 - Device 2 Poll Mode.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.68 - Device 2 Poll Mode.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.68 - Device 2 Poll Mode.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.68 - Device 2 Poll Mode.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.68 - Device 2 Poll Mode.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.69 - Device 2 Polling Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.70 - Device 2 Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.71 - Device 2 Actual Scan Period" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.72 - Device 2 Tag" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.73 - Device 2 Response Code/Status" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.74 - Device 2 Active Alarms" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.75 - Device 2 Current" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.76 - Device 2 Percent of Range" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.77 - Device 2 Fail Safe on Reset Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.77 - Device 2 Fail Safe on Reset Enable.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.77 - Device 2 Fail Safe on Reset Enable.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.77 - Device 2 Fail Safe on Reset Enable.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.77 - Device 2 Fail Safe on Reset Enable.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.77 - Device 2 Fail Safe on Reset Enable.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.77 - Device 2 Fail Safe on Reset Enable.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.77 - Device 2 Fail Safe on Reset Enable.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.77 - Device 2 Fail Safe on Reset Enable.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.78 - Device 2 PV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.79 - Device 2 PV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.80 - Device 2 PV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.81 - Device 2 SV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.82 - Device 2 SV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.83 - Device 2 SV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.84 - Device 2 TV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.85 - Device 2 TV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.86 - Device 2 TV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.87 - Device 2 FV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.88 - Device 2 FV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.89 - Device 2 FV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.90 - Device 2 Slot 0 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.91 - Device 2 Slot 0 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.92 - Device 2 Slot 0 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.93 - Device 2 Slot 1 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/> 
				<Device Tag="85 - HART Parameters.94 - Device 2 Slot 1 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.95 - Device 2 Slot 1 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.96 - Device 2 Slot 2 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.97 - Device 2 Slot 2 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.98 - Device 2 Slot 2 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.99 - Device 2 Slot 3 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.100 - Device 2 Slot 3 Units" DataType="UINT8[255] " IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.101 - Device 2 Slot 3 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.102 - Device 2 Message" DataType="AC40[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.103 - Device 2 Descriptor" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.104 - Device 2 Manufacture's ID and Device ID" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.105 - Device 2 Serial Number" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.106 - Device 2 ID Number" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.107 - Device 2 Sensor Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.108 - Device 2 Upper Sensor Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.109 - Device 2 Lower Sensor Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.110 - Device 2 Minimum Span" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.111 - Device 2 Output Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.112 - Device Upper Output Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.113 - Device Lower Output Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.114 - Device 2 damping Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.115 - Device 3 Poll Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.115 - Device 3 Poll Mode.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.115 - Device 3 Poll Mode.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.115 - Device 3 Poll Mode.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.115 - Device 3 Poll Mode.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.115 - Device 3 Poll Mode.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.115 - Device 3 Poll Mode.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.115 - Device 3 Poll Mode.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.115 - Device 3 Poll Mode.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.116 - Device 3 Polling Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.117 - Device 3 Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.118 - Device 3 Actual Scan period" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.119 - Device 3 Tag" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.120 - Device 3 Response Code/Status" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.121 - Device 3 Active Alarms" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.122 - Device 3 Current" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.123 - Device 3 Percent of Range" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.124 - Device 3 Fail Safe on Reset Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.124 - Device 3 Fail Safe on Reset Enable.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.124 - Device 3 Fail Safe on Reset Enable.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.124 - Device 3 Fail Safe on Reset Enable.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.124 - Device 3 Fail Safe on Reset Enable.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.124 - Device 3 Fail Safe on Reset Enable.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.124 - Device 3 Fail Safe on Reset Enable.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.124 - Device 3 Fail Safe on Reset Enable.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.124 - Device 3 Fail Safe on Reset Enable.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.125 - Device 3 PV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.126 - Device 3 PV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.127 - Device 3 PV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.128 - Device 3 SV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/> 
				<Device Tag="85 - HART Parameters.129 - Device 3 SV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.130 - Device 3 SV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.131 - Device 3 TV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.132 - Device 3 TV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.133 - Device 3 TC Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.134 - Device 3 FV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.135 - Device 3 FV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.136 - Device 3 FV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.137 - Device 3 Slot 0 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.138 - Device 3 Slot 0 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.139 - Device 3 Slot 0 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.140 - Device 3 Slot 1 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.141 - Device 3 Slot 1 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.142 - Device 3 Slot 1 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.143 - Device 3 Slot 2 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.144 - Device 3 Slot 2 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.145 - Device 3 Slot 2 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.146 - Device 3 Slot 3 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.147 - Device 3 Slot 3 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.148 - Device 3 Slot 3 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.149 - Device 3 Message" DataType="AC40[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.150 - Device 3 Descriptor" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.151 - Device 3 Manufactures ID and Device ID" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.152 - Device 3 Serial Number" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.153 - Device 3 ID Number" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.154 - Device 3 Sensor Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.155 - Device 3 Upper Sensor Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.156 - Device 3 Lower Sensor Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.157 - Device 3 Minimum Span" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.158 - Device 3 Output Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.159 - Device 3 Upper Output Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.160 - Device 3 Lower Output Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.161 - Device 3 Damping Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.162 - Device 4 Poll Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.162 - Device 4 Poll Mode.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.162 - Device 4 Poll Mode.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.162 - Device 4 Poll Mode.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.162 - Device 4 Poll Mode.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.162 - Device 4 Poll Mode.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.162 - Device 4 Poll Mode.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.162 - Device 4 Poll Mode.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.162 - Device 4 Poll Mode.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.163 - Device 4 Polling Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.164 - Device 4 Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.165 - Device 4 Actual Scan Period" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.166 - Device 4 Tag" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.167 - Device 4 Response Code/Status" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.168 - Device 4 Active Alarms" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.169 - Device 4 Current" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.170 - Device 4 Percent of Range" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.171 - Device 4 Fail Safe on Reset Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.171 - Device 4 Fail Safe on Reset Enable.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.171 - Device 4 Fail Safe on Reset Enable.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.171 - Device 4 Fail Safe on Reset Enable.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.171 - Device 4 Fail Safe on Reset Enable.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.171 - Device 4 Fail Safe on Reset Enable.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.171 - Device 4 Fail Safe on Reset Enable.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.171 - Device 4 Fail Safe on Reset Enable.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.171 - Device 4 Fail Safe on Reset Enable.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.172 - Device 4 PV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.173 - Device 4 PV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.174 - Device 4 PV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.175 - Device 4 SV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.176 - Device 4 SV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.177 - Device 4 SV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.178 - Device 4 TV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.179 - Device 4 TV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.180 - Device 4 TV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.181 - Device 4 FV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.182 - Device 4 FV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.183 - Device 4 FV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.184 - Device 4 Slot 0 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.185 - Device 4 Slot 0 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.186 - Device 4 Slot 0 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.187 - Device 4 Slot 1 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.188 - Device 4 Slot 1 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.189 - Device 4 Slot 1 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.190 - Device 4 Slot 2 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.191 - Device 4 Slot 2 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.192 - Device 4 Slot 2 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.193 - Device 4 Slot 3 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.194 - Device 4 Slot 3 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.195 - Device 4 Slot 3 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.196 - Device 4 Message" DataType="AC40[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.197 - Device 4 Descriptor" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.198 - Device 4 Manufactures ID and Device ID" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.199 - Device 4 Serial Number" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.200 - Device 4 ID Number" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.201 - Device 4 Sensor Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.202 - Device 4 Upper Sensor Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.203 - Device 4 Lower Sensor Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.204 - Device 4 Minimum Span" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.205 - Device 4 Output Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.206 - Device 4 Upper Output Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.207 - Device 4 Lower Output Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.208 - Device 4 Damping Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.209 - Device 5 Poll Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.209 - Device 5 Poll Mode.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.209 - Device 5 Poll Mode.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.209 - Device 5 Poll Mode.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.209 - Device 5 Poll Mode.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.209 - Device 5 Poll Mode.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.209 - Device 5 Poll Mode.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.209 - Device 5 Poll Mode.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.209 - Device 5 Poll Mode.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.210 - Device 5 Polling Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.211 - Device 5 Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.212 - Device 4 Actual Scan Period" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.213 - Device 5 Tag" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.214 - Device 5 Response Code/Status" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.215 - Device 5 Active Alarms" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.216 - Device 5 Current" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.217 - Device 5 Percent of Range" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.218 - Device 5 Fail Safe on Reset Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="85 - HART Parameters.218 - Device 5 Fail Safe on Reset Enable.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.218 - Device 5 Fail Safe on Reset Enable.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.218 - Device 5 Fail Safe on Reset Enable.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.218 - Device 5 Fail Safe on Reset Enable.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.218 - Device 5 Fail Safe on Reset Enable.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.218 - Device 5 Fail Safe on Reset Enable.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.218 - Device 5 Fail Safe on Reset Enable.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="85 - HART Parameters.218 - Device 5 Fail Safe on Reset Enable.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.219 - Device 5 PV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.220 - Device 5 PV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.221 - Device 5 PV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.222 - Device 5 SV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.223 - Device 5 SV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.224 - Device 5 SV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.225 - Device 5 TV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.226 - Device 5 TV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.227 - Device 5 TV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.228 - Device 5 FV Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.229 - Device 5 FV" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.230 - Device 5 FV Fail Safe on Reset Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.231 - Device 5 Slot 0 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.232 - Device 5 Slot 0 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.233 - Device 5 Slot 0 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.234 - Device 5 Slot 1 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.235 - Device 5 Slot 1 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.236 - Device 5 Slot 1 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.237 - Device 5 Slot 2 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.238 - Device 5 Slot2 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.239 - Device 5 Slot 2 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.240 - Device 5 Slot 3 Assignment" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.241 - Device 5 Slot 3 Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.242 - Device 5 Slot 3 Variable" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.243 - Device 5 Message" DataType="AC40[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.244 - Device 5 Descriptor" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.245 - Device 5 Manufactures ID and Device ID" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.246 - Device 5 Serial Number" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.247 - Device 5 ID Number" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.248 - Device 5 Sensor Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.249 - Device 5 Upper Sensor Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.250 - Device 5 Lower Sensor Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.251 - Device 5 Minimum Span" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.252 - Device 5 Output Units" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.253 - Device 5 Upper Output Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.254 - Device 5 Lower Output Limit" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="85 - HART Parameters.255 - Device 5 Damping Value" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="86 - Extended History Parameters" DataType="" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.0 - Maximum number of Extended History Points" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.1 - Save Interval" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="86 - Extended History Parameters.1 - Save Interval.0" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="86 - Extended History Parameters.1 - Save Interval.1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="86 - Extended History Parameters.1 - Save Interval.2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="86 - Extended History Parameters.1 - Save Interval.3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="86 - Extended History Parameters.1 - Save Interval.4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="86 - Extended History Parameters.1 - Save Interval.5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="86 - Extended History Parameters.1 - Save Interval.6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
					<Device Tag="86 - Extended History Parameters.1 - Save Interval.7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.2 - Point Tag Identification TLP #1" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.3 - Extended History Log Point #1" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.4 - Archive Type #1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.5 - Averaging or Rate Type #1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.6 - Point Tag Identification TLP #2" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.7 - History Log Point #2" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.8 - Archive Type #2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.9 - Averaging or Rate Type #2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.10 - Point Tag Identification TLP #3" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.11 - History Log Point #3" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.12 - Archive Type #3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.13 - Averaging or Rate Type #3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.14 - Point Tag Identification TLP #4" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.15 - History Log Point #4" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.16 - Archive Type #4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.17 - Averaging or Rate Type #4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.18 - Point Tag Identification TLP #5" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.19 - History Log Point #5" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.20 - Archive Type #5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.21 - Averaging or Rate Type #5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.22 - Point Tag Identification TLP #6" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.23 - History Log Point #6" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.24 - Archive Type #6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.25 - Averaging or Rate Type #6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.26 - Point Tag Identification TLP #7" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.27 - History Log Point #7" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.28 - Archive Type #7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.29 - Averaging or Rate Type #7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.30 - Point Tag Identification TLP #8" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.31 - History Log Point #8" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.32 - Archive Type #8" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.33 - Averaging or Rate Type #8" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.34 - Point Tag Identification TLP #9" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.35 - History Log Point #9" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.36 - Archive Type #9" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.37 - Averaging or Rate Type #9" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.38 - Point Tag Identification TLP #10" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.39 - History Log Point #10" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.40 - Archive Type #10" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.41 - Averaging or Rate Type #10" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.42 - Point Tag Identification TLP #11" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.43 - History Log Point #11" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.44 - Archive Type #11" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.45 - Averaging or Rate Type #11" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.46 - Point Tag Identification TLP #12" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.47 - History Log Point #12" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.48 - Archive Type #12" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.49 - Averaging or Rate Type #12" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.50 - Point Tag Identification TLP #13" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.51 - History Log Point #13" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.52 - Archive Type #13" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.53 - Averaging or Rate Type #13" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.54 - Point Tag Identification TLP #14" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.55 - History Log Point #14" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.56 - Archive Type #14" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.57 - Averaging or Rate Type #14" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.58 - Point Tag Identification TLP #15" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.59 - History Log Point #15" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.60 - Archive Type #15" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.61- Averaging or Rate Type #15" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.62 - Point Tag identification TLP #16" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.63 - History Log Point #16" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.64 - Archive Type #16" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.65 - Averaging or Rate Type #16" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.66 - Point Tag Identification TLP #17" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.67 - History Log Point #17" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.68 - Archive Type #17" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.69 - Averaging or Rate Type #17" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.70 - Point Tag Identification TLP #18" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.71 - History Log Point #18" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.72 - Archive Type #18" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.73 - Averaging or Rate Type #18" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.74 - Point Tag Identification TLP #19" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.75 - History Log Point #19" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.76 - Archive Type #19" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.77 - Averaging or Rate Type #19" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.78 - Point Tag Identification TLP #20" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.79 - History Log Point #20" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.80 - Archive Type #20" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.81 - Averaging or Rate Type #20" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.82 - Point Tag Identification TLP #21" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.83 - History Log Point #21" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.84 - Archive Type #21" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.85 - Averaging or Rate Type #21" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.86 - Point Tag Identification TLP #22" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.87 - History Log Point #22" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.88 - Archive Type #22" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.89 - Averaging Rate Type #22" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.90 - Point Tag Identification TLP #23" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.91 - History Log Point #23" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.92 - Archive Type #23" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.93 - Averaging or Rate Type #23" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.94 - Point Tag Identification TLP #24" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.95 - History Log Point #24" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.96 - Archive Type #24" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.97 - Averaging or Rate Type #24" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.98 - Point Tag Identification TLP #25" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.99 - History Log Point #25" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.100 - Archive Type #25" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="86 - Extended History Parameters.101 - Averaging or Rate Type #24" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="88 - BLM User List Parameter" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="88 - BLM User List Parameter.0 - Indentifies Tag" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="88 - BLM User List Parameter.1 - Units String" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="88 - BLM User List Parameter.2 - Data" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="89 - Chart User List Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="89 - Chart User List Parameters.0 - Chart Type" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="89 - Chart User List Parameters.1 - History Point Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="89 - Chart User List Parameters.2 - Dynamic Point Data TLP Reference" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="89 - Chart User List Parameters.3 - Text String" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="89 - Chart User List Parameters.4 - Units String" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="89 - Chart User List Parameters.5 - Scaling Option" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="89 - Chart User List Parameters.6 - User Upper Scale Range" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="89 - Chart User List Parameters.7 - User Lower Scale Range" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="93 - License Key Information" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="93 - License Key Parameters.0 - License Key Slot #" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="93 - License Key Parameters.1 - License Code #" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="93 - License Key Parameters.2 - Application Name" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="93 - License Key Parameters.3 - Provider Name" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="93 - License Key Parameters.4 - Application Code" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="93 - License Key Parameters.5 - Version" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="93 - License Key Parameters.6 - Quantity Total" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="93 - License Key Parameters.7 - Quantity Remaining" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="93 - License Key Parameters.8 - Expiration Data" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="93 - License Key Parameters.9 - SW License Validity" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="94 - User C Configuration" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="94 - User C Configuration.0 - Program Description" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="94 - User C Configuration.1 - Program Version String" DataType="AC12[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="94 - User C Configuration.3 - Program Library Version" DataType="AC12[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="94 - User C Configuration.4 - Program Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="94 - User C Configuration.5 - Program Clear" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="94 - User C Configuration.6 - Program Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="94 - User C Configuration.7 - Program Disk Space Used" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="94 - User C Configuration.8 - Program DRAM Used" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="94 - User C Configuration.9 - Program Auto Restart Counter" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="94 - User C Configuration.10 - Program Entry Point" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="94 - User C Configuration.11 - Program Handle" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.0 - Soft Point Description" DataType="AC40[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.1 - Float 1" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.2 - Float 2" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.3 - Float 3" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.4 - Float 4" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.5 - Float 5" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.6 - Float 6" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.7 - Float 7" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.8 - Float 8" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.9 - Float 9" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.10 - Float 10" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.11 - Float 11" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.12 - Float 12" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.13 - Float 13" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.14 - Float 14" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.15 - Float 15" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.16 - Float 16" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.17 - Float 17" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.18 - Float 18" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.19 - Float 19" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.20 - Float 20" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.21 - Long 1" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.22 - Long 2" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.23 - Short 1" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.24 - Short 2" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.25 - Short 3" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.26 - Short 4" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.27 - Short 5" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.28 - Short 6" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.29 - Short 7" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.30 - Short 8" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.31 - Short 9" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.32 - Short 10" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.33 - Byte 1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.34 - Byte 2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.35 - Byte 3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.36 - Byte 4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.37 - Byte 5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.38 - Byte 6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.39 - Byte 7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.40 - Byte 8" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.41 - Byte 9" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="98 - Extended Soft Point Parameter.42 - Byte 10" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.0 - Transmission Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.1 - Byte Order" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.2 - Event Log Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.3 - Slave Exception Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.4 - Master Poll Request Trigger" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.5 - Master Starting Request Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.6 - Master Number of Requests" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.7 - Master Continuous Polling Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.8 - Master Poll Request Delay" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.9 - Modbus Mode" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.10 - Low Integer Scale" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.11 - High Integer Scale" DataType="INT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.12 - Low Float Scale 1" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.13 - High Float Scale 1" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.14 - Low Float Scale 2" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.15 - High Float Scale 2" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.16 - Low Float Scale 3" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.17 - High Float Scale 3" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.18 - Low Float Scale 4" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.19 - High Float Scale 4" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.20 - Low Float Scale 5" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.21 - High Float Scale 5" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.22 - Low Float Scale 6" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.23 - High Float Scale 6" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.24 - Low Float Scale 7" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.25 - High Float Scale 7" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.26 - Low Float Scale 8" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.27 - High Float Scale 8" DataType="FL[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.28 - Master Poll Timeout" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="117 - Modbus Configuration Parameters.29 - Master Poll Number of Retries" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.1 - Start Register #1" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.2 - End Register #1" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.3 - ROC Parameter(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.4 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.5 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.6 - Comm Port #1" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.7 - Start Register #2" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.8 - End Register #2" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.9 - ROC Parameter(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.10 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.11 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.12 - Comm Port #2" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.13 - Start Register #3" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.14 - End Register #3" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.15 - ROC Parameter(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.16 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.17 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.18 - Comm Port #3" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.19 - Start Register #4" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.20 - End Register #4" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.21 - ROC Parameter(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.22 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.23 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.24 - Comm Port #4" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.25 - Start Register #5" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.26 - End Register #5" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.27 - ROC Parameter(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.28 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.29 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.30 - Comm Port #5" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.31 - Start Register #6" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.32 - End Register #6" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.33 - ROC Parameter(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.34 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.35 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.36 - Comm Port #6" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.37 - Start Register #7" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.38 - End Register #7" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.39 - ROC Parameters(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.40 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.41 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.42 - Comm Port #7" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.43 - Start Register #8" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.44 - End Register #8" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.45 - ROC Parameters(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.46 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.47 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.48 - Comm Port #8" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.49 - Start Register #9" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.50 - End Register #9" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.51 - ROC Parameters(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.52 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.53 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.54 - Comm Port #9" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.55 - Start Register #10" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.56 - End Register #10" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.57 - ROC Parameters(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.58 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.59 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.60 - Comm Port #10" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.61 - Start Register #11" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.62 - End Register #11" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.63 - ROC Parameters(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.64 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.65 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.66 - Comm Port #11" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.67 - Start Register #12" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.68 - End Register #12" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.69 - ROC Parameters(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.70 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.71 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.72 - Comm Port #12" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.73 - Start Register #13" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.74 - End Register #13" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.75 - ROC Parameters(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.76 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.77 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.78 - Comm Port #13" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.79 - Start Register #14" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.80 - End Register #14" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.81 - ROC Parameters(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.82 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.83 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.84 - Comm Port #14" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.85 - Start Register #15" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.86 - End Register #15" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.87 - ROC Parameters(s)" DataType="TLP[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.88 - Indexing" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.89 - Conversion Code" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="118 - Modbus Register to TLP Mapping.90 - Comm Port #15" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.1 - 1st RTU Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.2 - 1st Connect Command" DataType="AC30[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.3 - 2nd RTU Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.4 - 2nd Connect Command" DataType="AC30[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.5 - 3rd RTU Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.6 - 3rd Connect Command" DataType="AC30[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.7 - 4th RTU Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.8 - 4th Connect Command" DataType="AC30[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.9 - 5th RTU Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.10 - 5th Connect Command" DataType="AC30[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.11 - 5th RTU Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="120 - Modbus Master Modem Configuration.12 - 6th Connect Command" DataType="AC30[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="121 - Modbus Master Table" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.0 - Point Tag ID" DataType="AC10[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.1 - RTU 1 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.2 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.3 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.4 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.5 - Number of register" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.6 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.7 - RTU 2 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.8 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.9 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.10 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.11 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.12 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.13 - RTU 3 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.14 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.15 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.16 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.17 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.18 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.19 - RTU 4 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.20 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.21 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.22 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.23 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.24 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.25 - RTU 5 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.26 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.27 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.28 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.29 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.30 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.31 - RTU 6 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.32 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.33 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.34 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.35 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.36 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.37 - RTU 7 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.38 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.39 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.40 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.41 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.42 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.43 - RTU 8 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.44 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.45 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.46 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.47 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.48 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.49 - RTU 9 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.50 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.51 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.52 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.53 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.54 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.55 - RTU 10 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.56 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.57 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.58 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.59 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.60 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.61 - RTU 11 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.62 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.63 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.64 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.65 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.66 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.67 - RTU 12 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.68 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.69 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.70 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.71 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.72 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.73 - RTU 13 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.74 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.75 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.76 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.77 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.78 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.79 - RTU 10 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.80 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.81 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.82 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.83 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.84 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.85 - RTU 15 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.86 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.87 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.88 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.89 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.90 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.91 - RTU 16 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.92 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.93 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.94 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.95 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.96 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.97 - RTU 17 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.98 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.99 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.100 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.101 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.102 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.103 - RTU 10 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.104 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.105 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.106 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.107 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.108 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.109 - RTU 18 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.110 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.111 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.112 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.113 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.114 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.115 - RTU 10 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.116 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.117 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.118 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.119 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.120 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.121 - RTU 21 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.122 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.123 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.124 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.125 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.126 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.127 - RTU 22 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.128 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.129 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.130 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.131 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.132 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.133 - RTU 23 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.134 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.135 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.136 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.137 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.138 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.139 - RTU 24 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.140 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.141 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.142 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.143 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.144 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.145 - RTU 11 Address" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.146 - Function Code Number" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.147 - Slave Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.148 - Master Register Number" DataType="UINT16[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.149 - Number of registers" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="121 - Modbus Master Table.150 - Communication Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="122 - DS800 Configuration" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.0 - Power Switch" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.1 - RSI Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.2 - ETCP Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.3 - IXD Enable" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.4 - RSI Running" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.5 - ETCP Running" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.6 - IXD Running" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.7 - Clean Stored Resources" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.8 - Resource 1 Name" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.9 - Resource 1 Status" DataType="INT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.10 - Resource 1 Programmed Cycle Time" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.11 - Resource 1 Current Cycle Time" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.12 - Resource 2 Name" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.13 - Resource 2 Status" DataType="INT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.14 - Resource 2 Programmed Cycle Time" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.15 - Resource 2 Current Cycle Time" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.16 - Resource 3 Name" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.17 - Resource 3 Status" DataType="INT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.18 - Resource 3 Programmed Cycle Time" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.19 - Resource 3 Current Cycle Time" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.20 - Resource 4 Name" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.21 - Resource 4 Status" DataType="INT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.22 - Resource 4 Programmed Cycle Time" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.23 - Resource 4 Current Cycle Time" DataType="UINT32[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.24 - Kernel Status" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.25 - Clear DS800 Kernel" DataType="UINT8[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.26 - Program Description" DataType="AC20[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				<Device Tag="122 - DS800 Configuration.27 - Program Version String" DataType="AC12[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
			</Device>
			<Device Tag="114 - Comm Ports" DataType="" IsUserDefined="Y" Used="0" Dim="">
				<Device Tag="114 - Comm Ports.6 - Mode" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]">
					<Device Tag="114 - Comm Ports.6 - Mode.0" DataType="BIN[255]" IsUserDefined="N" Used="0" Dim="[255]"/>
				</Device>
			</Device>
		</Scope>
	</Scopes>
</TagInfo>
